
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на предоставление услуг по эвакуации поврежденных, частично либо полностью уничтоженных в результате атак беспилотных летательных аппаратов всех типов, ракетных ударов, диверсий транспортных средств


	Параметры
	Основные данные и требования

	Заказчик
	Государственное казённое учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»
Юридический адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская д.184/1а, Телефон: +7(3652)692563

	Месторасположение объекта, где оказывается услуга
	Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Крым

	Наименование оказываемых услуг
	Предоставление услуг по эвакуации поврежденных, частично либо полностью уничтоженных в результате атак беспилотных летательных аппаратов всех типов, ракетных ударов, диверсий транспортных средств

	Условия оказания
	По заявке Заказчика предоставление услуг специальной автомобильной техники с экипажем (экскаватор погрузчик, автогидроподъёмник, кран манипуляторная установка, автокран, самосвал, тягач с полуприцепом, автоцистерна, грузовой фургон цельнометаллический и др.) для эвакуации поврежденных, частично либо полностью уничтоженных в результате атак беспилотных летательных аппаратов всех типов, ракетных ударов, диверсий транспортных средств

	Срок оказания услуг
	С даты заключения договора по 30 декабря 2026 г

	Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов

	Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда:
· строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;
· государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; 
· правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; 
· государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. 

	Особые условия
	Условия оказания услуг:
1. спецтехника предоставляется с операторами, имеющими соответствующие полномочия на управление ею, необходимые допуски, разрешения и квалификацию, и прошедшими предрейсовый осмотр.
2. Исполнитель за свой счет осуществляет управление спецтехникой, производит ее техническую эксплуатацию и обслуживание, обеспечивает спецтехнику горюче-смазочными материалами, запасными частями, топливом и необходимым оборудованием.
3. Услуги в обязательном порядке должны быть оказаны в соответствии с соблюдением требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, правил дорожного движения, иных требований, установленных законодательством Российской Федерации при оказании данного вида (рода) услуг, а также требований, установленных Заказчиком на его территории и объектах.
4. Услуги оказываются Исполнителем на основании принятых к исполнению заявок, подаваемых Заказчиком. Заказчик оставляет за собой право направить заявку нарочно, посредством телефонной, факсимильной связи или электронной почты.
5. Получив заявку, Исполнитель в срок не позднее 2 часов до предполагаемого времени начала оказания услуг обязан сообщить Заказчику о приеме заявки к исполнению.
5. Техника должна предоставляться Исполнителем в строгом соответствии с заявкой Заказчика, допускается задержка по времени предоставления не более 2 (двух) часов.
6. Моментом начала оказания услуг считается момент фиксации (отметки) уполномоченным представителем Заказчика времени прибытия спецтехники в «Журнале учета оказанных услуг по предоставлению специальной автомобильной техники»; окончанием оказания услуг считается момент фиксации (отметки) уполномоченным сотрудником Заказчика времени окончания услуг в «Журнале учета оказанных услуг по предоставлению специальной автомобильной техники».
7. Исполнитель должен обеспечить непрерывность работы спецтехники во время оказания услуг, в т.ч. своевременную заправку топливом и контроль за его остатком.
8. По итогам окончания очередного этапа Исполнитель предоставляет Заказчику комплект надлежаще оформленной приемо-сдаточной документации (Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет, счет-фактура (при необходимости)) не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.



	Требуемая спецтехника (наименование ТС, требование к ТС)

	1. Экскаватор – погрузчик  
Объем рабочего механизма не менее 1 куб.м., объем ковша не менее 0,5 куб.м.,  экологический класс не менее 3-го, регистрация в Ростехнадзоре.

	2. Погрузчик фронтальный (Bobcat, LG 918; LG 938)
Экологический класс не менее 3-го, при наличии использование навесного  оборудования.

	3. Экскаватор
Объем рабочего механизма не менее 1,5 куб.м., объем ковша не менее 1,0 куб.м.,  экологический класс не менее 3-го, регистрация в Ростехнадзоре.

	4.Автогидроподъемник (автовышка).
Максимальная высота подъема 16 метров, механизм коленчатый/телескопический, экологический класс не менее 3-го, бортовой журнал.

	5. Автоцистерна
Экологический класс не менее 3-го, грузоподъёмность 5т., емкости 4,2 м3.

	6. Автоцистерна
Экологический класс не менее 3-го, грузоподъёмность 15т, емкости 12м3.

	7.Трал
Грузоподъемность от 25т, экологический класс не менее 3-го, наличие разнообразного навесного оборудования и строп различной грузоподъемности.

	8. Грузовой фургон цельнометаллический
Экологический класс не менее 3-го. Грузоподъемность от 0,8т до 1,5т.

	9. Кран манипуляторная установка (манипулятор).
Грузоподъемность 5т., длина стрелы на минимальном вылете 2м, на максимальном 10 м, экологический класс не менее 3-го, наличие разнообразного навесного оборудования и строп.

	10. Кран манипуляторная установка (манипулятор).
Грузоподъемность 10т., длина стрелы на минимальном вылете 2м, на максимальном 10 м, экологический класс не менее 3-го, наличие разнообразного навесного оборудования и строп.

	11. Кран манипуляторная установка (манипулятор).
Грузоподъемность 15т., длина стрелы на минимальном вылете 2м, на максимальном 10 м, экологический класс не менее 3-го, наличие разнообразного навесного оборудования и строп.

	12. Автокран (15 т).
Экологический класс не менее 3-го, наличие разнообразного навесного оборудования и строп различной грузоподъемности.

	13. Автокран (25 т).
Экологический класс не менее 3-го, наличие разнообразного навесного оборудования и строп различной грузоподъемности.

	14. Автокран (32 т).
Экологический класс не менее 3-го, наличие разнообразного навесного оборудования и строп различной грузоподъемности.

	15. Самосвал (10т)
Экологический класс не менее 3-го. Грузоподъемность 10т., объем кузова не более 10 м3

	16. Самосвал (15т)
Экологический класс не менее 3-го. Грузоподъемность 15т., объем кузова не более 15 м3

	17. Самосвал (20т.)
Экологический класс не менее 3-го. Грузоподъемность 20т., объем кузова не более 20 м3

	18. Самосвал (30т.)
Экологический класс не менее 3-го. Грузоподъемность 20т., объем кузова не более 20 м3

	19. Тягач с полуприцепом (15т.)
Экологический класс не менее 3-го. Грузоподъемность от 15т., длина прицепа от 12м до 13,5м

	20. Тягач с полуприцепом (20т)
Экологический класс не менее 3-го. Грузоподъемность от 20т., длина прицепа от 12м до 13,5м

	21. Компрессор
Давление 10 Атм; Производительность 5,5 м3/мин.
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