**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

Наименование и описание объекта закупки (техническое задание) на выполнение работ «Строительство и реконструкция, техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) улично-дорожной сети населённых пунктов Республики Крым на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. 35 ОП РЗ 35А-001(Е-97) Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь (Владиславовка, км 310+500 - км 313+300)».

1. **Основание для выполнения работ:** Ведомственная целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Крым на 2019-2030 год".

2. **Цели выполнения работ по строительству:** Повышение уровня безопасности пешеходов, улучшение качества улично – дорожной сети.

1. **Техническая характеристика объекта капитального строительства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Значение** |
|
| Вид строительства |  | Новое |
| Категория надежности электроснабжения |  | III |
| Наличие автоматизированной системы управления освещением |  | Календарное реле времени PLX |
| Исполнение линий стационарного электрического освещения |  | Воздушное |
| Уровень ответственности (ГК РК ст.6 п.3 ) |  | Нормальный |
| Срок эксплуатации, не менее | лет | 30 |
| Тип опор стационарного электрического освещения |  | Металлические |
| Количество опор для наружного освещения | шт | **93** |
| Тип светильников стационарного электрического освещения |  | Светодиодные |
| Количество светильников | шт | **186** |
| Уровень напряжения в точках подключения | кВ | 0,4 |
| Количество трансформаторных подстанций | шт | - |
| Наличие подводящих линий ВЛ 6(10)кВ | шт | - |
| Протяженность стационарного электрического освещения (по дороге) | км | 2,8 |
| Потребная мощность наружного освещения | кВт | **15,27** |
| Годовое потребление электроэнергии | кВт\* год | **66882,6** |

Продолжительность строительства – 7 месяцев.

4. **Обеспечение выполнения.**

Подрядчик обязуется собственными силами или с привлечением субподрядных организаций выполнить все работы по объекту: «Строительство и реконструкция, техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) улично-дорожной сети населённых пунктов Республики Крым на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. 35 ОП РЗ 35А-001(Е-97) Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь (Владиславовка, км 310+500 - км 313+300)» в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Крымстрой» в 2018 году (положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 30.12.2019 № 91-1-1-3-000057-2020 и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 14.01.2019 №91-1-1669-19).

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

Подрядчик обязуется завершить работы по строительству объекта в полном объеме в сроки, установленные календарным графиком.

5. **Гарантийные обязательства.**

Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом с момента подписания Акта приемочной комиссией по вводу в эксплуатацию законченного строительством объекта: «Строительство и реконструкция, техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) улично-дорожной сети населённых пунктов Республики Крым на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. 35 ОП РЗ 35А-001(Е-97) Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь (Владиславовка, км 310+500 - км 313+300)».

6. **Описание объекта закупки:** «Строительство и реконструкция, техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) улично-дорожной сети населённых пунктов Республики Крым на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. 35 ОП РЗ 35А-001(Е-97) Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь (Владиславовка, км 310+500 - км 313+300)» в соответствии с условиями проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы.

7.**Ведомость объемов и стоимости работ по объекту**: «Строительство и реконструкция, техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) улично-дорожной сети населённых пунктов Республики Крым на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. 35 ОП РЗ 35А-001(Е-97) Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь (Владиславовка, км 310+500 - км 313+300)»

\*\*\**прикладывается отдельным файлом.*