**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

**Объект закупки**: Выполнение строительно-монтажных работ в части выполнения подготовительных работ по объекту «Реконструкция шоссе Героев Сталинграда
с подъездом к железнодорожной станции Керчь - Южная». (далее – Объект)

**Виды и объемы работ:** работы выполняются в объеме, предусмотренном Проектной документацией.

**Основание для выполнения работ:** федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2025 года», утвержденная Правительством Российской Федерации
от 11.08.2014 № 790 (с изменениями).

**Цели выполнения работ по строительству:** качественное и надежное обеспечение потребителей транспортными услугами, реализация мероприятий Генерального плана
г. Керчи в части обеспечения развития транспортной инфраструктуры.

**Срок выполнения работ:** с даты заключения контракта по 31 августа 2023 года. Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту).

**Техническая характеристика объекта капитального строительства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| **Шоссе Героев Сталинграда** |  |  |
| Вид строительства |  | строительство |
| Категории дороги |  | магистральная улица общегородского значения непрерывного движения |
| Уровень ответственности |  | нормальный |
| Строительная длина | км | 0,66 |
| Расчетная скорость движения | км/ч | 60 |
| Ширина проезжей части | м | 2\*7,5 |
| Число полос движения | шт. | 4 |
| Ширина обочин | м | 3,75 |
| **Подъезд к железнодорожной станции Керчь-Южная** |  |  |
| Вид строительства |  | строительство |
| Категории дороги |  | магистральная улица общегородского значения непрерывного движения |
| Уровень ответственности |  | нормальный |
| Строительная длина | км | 1,48 |
| Расчетная скорость движения | км/ч | 50 |
| Ширина проезжей части | м | 2\*3,5 |
| Число полос движения | шт. | 2 |
| Ширина обочин | м | 3 |
| Трубы водопропускные железобетонные | шт. | 5 |
| Тип дорожной одежды/вид покрытия |  | капитальный тип дорожной одежды/асфальтобетон |
| Освещение на автомобильной дороге |  | В соответствии СП 34.13330.2012, п. 4.6.1 ГОСТ Р 52766-2007 |
|  |  |  |
| Продолжительность строительства | 3 месяца |

**Адрес Объекта:** Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, Киевский район, шоссе Героев Сталинграда

1. **Проектная документация для выполнения работ**

Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»