**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Наименование и описание объекта закупки (техническое задание) на выполнение строительно-монтажных работ в части выполнения подготовительных работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги 35 ОП Р3 35К-020 Бахчисарай - Ялта км 26+100 - км 69+900».

1. **Основание для выполнения работ.**

Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», утвержденная Правительством Российской Федерации 30 января 2019 г. №63.

1. **Цели выполнения работ по строительству.**

Повышение уровня безопасности пешеходов, улучшение качества дорожной сети.

1. **Техническая характеристика объекта капитального строительства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Значение |
| Участок Бахчисарай – Плато км 26+100 – км 42+700 (16,6 км) | | |
| 1 | Категория дороги | IV (по паспорту) |
| 2 | Протяжение дороги (метр) | 3257,89 |
| 3 | Расчетная скорость (километр в час): | 30 – 40 |
| 4 | Количество полос движения (штук) | 1 (в стесненных  условиях) |
| 5 | Ширина земляного полотна (метр) | 5,40 – 13,0 (с учетом  уширения на кривых) |
| 6 | Ширина проезжей части (метр): | 4,0 – 10,8 (с учетом  уширения на кривых) |
| 7 | Ширина обочин (метр) | 0,50 – 4,30 |
| 8 | Максимальный продольный уклон  (промилле) | 79,1 |
| 9 | Поперечный уклон проезжей части  (промилле) | 20 |
| 10 | Поперечный уклон обочин (промилле) | 40 |
| 11 | Вид покрытия | асфальтобетон |
| 12 | Тип дорожной одежды | облегченный |
| Участок Плато км 42+700 – км 49+600 (6,9 км) | | |
| 1 | Категория дороги | IV (по паспорту) |
| 2 | Протяжение дороги (метр) | 6838,56 |
| 3 | Расчетная скорость (километр в час): | 30 – 40 |
| 4 | Количество полос движения (штук) | 1 (в стесненных  условиях) – 2 |
| 5 | Ширина земляного полотна (метр) | 6,0 – 9,0 |
| 6 | Ширина проезжей части (метр): | 3,68 – 6,0 |
| 7 | Ширина обочин (метр) | 0,50 – 2,80 |
| 8 | Максимальный продольный уклон  (промилле) | 69,9 |
| 9 | Поперечный уклон проезжей части  (промилле) | 20 |
| 10 | Поперечный уклон обочин (промилле) | 40 |
| 11 | Вид покрытия | асфальтобетон |
| 12 | Тип дорожной одежды | облегченный |
| Участок Плато – Ялта км 49+600 – км 69+900 (20,3 км) | | |
| 1 | Категория дороги | IV (по паспорту) |
| 2 | Протяжение дороги (метр) | 19887 |
| 3 | Расчетная скорость (километр в час): | 30 – 40 |
| 4 | Количество полос движения (штук) | 1 (в стесненных  условиях) |
| 5 | Ширина земляного полотна (метр) | 5,1 – 18,0 (с учетом  уширения на кривых) |
| 6 | Ширина проезжей части (метр): | 4,1 – 13,9 (с учетом  уширения на кривых) |
| 7 | Ширина обочин (метр) | 0,50 – 4,0 |
| 8 | Максимальный продольный уклон  (промилле) | 114 |
| 9 | Поперечный уклон проезжей части  (промилле) | 20 |
| 10 | Поперечный уклон обочин (промилле) | 40 |
| 11 | Вид покрытия | асфальтобетон |
| 12 | Тип дорожной одежды | облегченный |

4. **Обеспечение выполнения.**

Подрядчик обязуется собственными силами или с привлечением субподрядных организаций выполнить все строительно-монтажных работ в части выполнения подготовительных работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги 35 ОП Р3 35К-020 Бахчисарай - Ялта км 26+100 - км 69+900» в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «ЛТП» в 2023 году (положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» этап 1 - от 18.07.2023 № 04712-23/ГГЭ-39728/15, этап 2 - № 04716-23/ГГЭ-27051/15, этап 3 - № 04714-23/ГГЭ-27051/15.

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

Подрядчик обязуется завершить работы по строительству объекта в полном объеме в сроки, установленные настоящей документацией об аукционе.

5. **Гарантийные обязательства.**

Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом с момента подписания Акта приемочной комиссией по вводу в эксплуатацию законченного строительством объекта: «Ремонт автомобильной дороги 35 ОП Р3 35К-020 Бахчисарай - Ялта км 26+100 - км 69+900».

6. **Описание объекта закупки.**

Выполнение строительно-монтажных работ в части выполнения подготовительных работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги 35 ОП Р3 35К-020 Бахчисарай - Ялта км 26+100 - км 69+900» в соответствии с условиями настоящей документации и проектом государственного контракта ведомости объемов работ.